{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno. E' prevista la demolizione del vecchio pontile con trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Vi chiediamo se è stata eseguita e disponibile l'analisi del materiale legnoso per la determinazione del CER.\r\nRingraziamo per l'attenzione  e porgiamo cordiali saluti.","Buongiorno l'analisi del materiale oggetto di demolizione non è stata eseguita, per la determinazione dei CER si rimanda all'allegato \"Relazione CAM\". "]
[2,"Buongiorno con la presente per chierverVi se disponibile l'indagine geologica.\r\nCordiali saluti","Buongiorno la relazione geologica è stata inserita all'interno dell'area documenti."]
[3,"Con la presente chiediamo chiarimenti in merito ai seguenti prezzi:\r\n\r\nAP.S.004\tPALI IN ACCIAIO S355JO\r\n1)\tDalla descrizione non si evince che si tratta di palificazione, tale caratteristica si trova solo sul computo metrico estimativo con un generico “PALI AD ELICA IN ACCIAIO AL CARBONIO S355 114,3 x 6,3 e 114,3 x 10 \r\n2)\tNon sono riportate le caratteristiche e il n° delle eliche per metrolineare di palo\r\n\r\nAP.S.005\tPALI PER PONTILI IN ACCIAIO INOX\r\n1)\tDalla descrizione non si evince che si tratta di palificazione, tale caratteristica si trova solo sul computo metrico estimativo con un generico “PALI AD ELICA IN ACCIAIO AL INOX S355 114,3 x 12,00\r\n2)\tNon sono riportate le caratteristiche e il n° delle eliche per metrolineare di palo\r\n3)\tDa una ricerca di mercato non sembra esistere il tubo in acciaio INOX L316 114,3 x 12\r\n\r\nPer quanto sopra chiediamo dove i progettisti si sono rivolti per avere le caratteristiche delle palificazioni richieste. \r\n","In merito a quanto richiesto si precisa che non si tratta di palificazione, ma di pali strutturali singoli, come si evince dalle tavole strutturali del progetto, in merito alle caratteristiche geometriche per entrambe le voci AP.S.004 e AP.S.005 e il n. delle eliche a metro lineare si allega il documento, pubblicato all’interno dell’area documenti, che è stato estrapolato dai professionisti dal progetto esecutivo approvato. In merito all’indicazione richiesta sul tubo in acciaio INOX L316 segnaliamo tre diversi produttori che hanno a catalogo tubi con le dimensioni richieste a progetto: TUBACEX, BUTTING e CENTRAVIS."]